<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pinplan
 variation_name="rs232_0"
 megafunction_name="ALTERA_UP_AVALON_RS232"
 intended_family="Cyclone IV E"
 specifies="all_ports">
 <global>
  <pin name="clk" direction="input" scope="external" />
  <pin name="reset" direction="input" scope="external" />
  <pin name="from_uart_ready" direction="input" scope="external" />
  <pin name="from_uart_data[7..0]" direction="output" scope="external" />
  <pin name="from_uart_error" direction="output" scope="external" />
  <pin name="from_uart_valid" direction="output" scope="external" />
  <pin name="to_uart_data[7..0]" direction="input" scope="external" />
  <pin name="to_uart_error" direction="input" scope="external" />
  <pin name="to_uart_valid" direction="input" scope="external" />
  <pin name="to_uart_ready" direction="output" scope="external" />
  <pin name="UART_RXD" direction="input" scope="external" />
  <pin name="UART_TXD" direction="output" scope="external" />
 </global>
</pinplan>
