# # File gsaved with Nlview version 6.3.8  2013-12-19 bk=1.2992 VDI=34 GEI=35
# 
preplace inst UART -pg 1 -lvl 1 -y 40 -regy -20
preplace inst UART.rs232_0 -pg 1 -lvl 1 -y 100
preplace inst UART.clk_0 -pg 1 -lvl 1 -y 30
preplace netloc EXPORT<net_container>UART</net_container>(SLAVE)UART.reset,(SLAVE)clk_0.clk_in_reset) 1 0 1 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>UART</net_container>(SLAVE)UART.rs232_0_external_interface,(SLAVE)rs232_0.external_interface) 1 0 1 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>UART</net_container>(SLAVE)UART.clk,(SLAVE)clk_0.clk_in) 1 0 1 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>UART</net_container>(SLAVE)rs232_0.clk,(SLAVE)UART.rs232_0_clk) 1 0 1 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>UART</net_container>(SLAVE)UART.rs232_0_reset,(SLAVE)rs232_0.reset) 1 0 1 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>UART</net_container>(MASTER)UART.rs232_0_avalon_data_receive_source,(MASTER)rs232_0.avalon_data_receive_source) 1 1 1 N
preplace netloc EXPORT<net_container>UART</net_container>(SLAVE)UART.rs232_0_avalon_data_transmit_sink,(SLAVE)rs232_0.avalon_data_transmit_sink) 1 0 1 NJ
levelinfo -pg 1 0 200 680
levelinfo -hier UART 210 240 460
