# # File gsaved with Nlview version 6.3.8  2013-12-19 bk=1.2992 VDI=34 GEI=35
# 
preplace inst uart_screen.clk_0 -pg 1 -lvl 1 -y 30
preplace inst uart_screen.rs232_0 -pg 1 -lvl 2 -y 90
preplace inst uart_screen -pg 1 -lvl 1 -y 40 -regy -20
preplace netloc EXPORT<net_container>uart_screen</net_container>(SLAVE)uart_screen.rs232_0_avalon_data_transmit_sink,(SLAVE)rs232_0.avalon_data_transmit_sink) 1 0 2 NJ 100 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>uart_screen</net_container>(SLAVE)uart_screen.clk,(SLAVE)clk_0.clk_in) 1 0 1 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>uart_screen</net_container>(MASTER)rs232_0.avalon_data_receive_source,(MASTER)uart_screen.rs232_0_avalon_data_receive_source) 1 2 1 N
preplace netloc EXPORT<net_container>uart_screen</net_container>(SLAVE)clk_0.clk_in_reset,(SLAVE)uart_screen.reset) 1 0 1 NJ
preplace netloc POINT_TO_POINT<net_container>uart_screen</net_container>(SLAVE)rs232_0.reset,(MASTER)clk_0.clk_reset) 1 1 1 410
preplace netloc POINT_TO_POINT<net_container>uart_screen</net_container>(SLAVE)rs232_0.clk,(MASTER)clk_0.clk) 1 1 1 430
preplace netloc EXPORT<net_container>uart_screen</net_container>(SLAVE)rs232_0.external_interface,(SLAVE)uart_screen.rs232_0_external_interface) 1 0 2 NJ 140 NJ
levelinfo -pg 1 0 200 900
levelinfo -hier uart_screen 210 240 460 680
